附件1：

**2018年春夏火灾防控工作自查项目表（药店）**

**片区： 西北片区 药店名称： 汇融名城店**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **检查项目** | **正常的打“√”****有问题的打“×”** |
| 宣传动员 | 1、是否组织对春夏火灾防控工作方案传达学习2、学习记录、签字是否完善 | （ **√** ）（ **√** ） |
| 电源电器 | 1.店内所有位子的电源插线板是否固定上墙2.电源插线板上的电源插头不超过3个3.收银台内地面上、台侧边零乱的电源线、网线是否已处理4.收银台底下柜框内零乱的电源线、网线是否已整理包扎处理5、无乱拉乱接电源线、插线板现象6、电源插座无松动、打火现象7、加工电器使用后是否关闭电源、或拔下电源插头8、照明灯、电器是否做到人走断电9、手机充电器使用后是否立即拔下充电器10.店内其他部位的电源线、网络线零乱现象，是否得到整改 | （ **√** ）（ **√** ）（ **√** ）（ **√** ）（**√** ）（ **√** ）（ **√** ）（ **√** ）（ **√** ） （ **√** ）（ **√** ） |
| 消防设施设备 | 1. 消防安全出口标识是否正常

2.消防应急灯是否正常3.灭火器完好可用、箱子无遮挡、堵塞4.疏散通道正常，无堵塞现象 | （ **√** ）（ **√** ）（ **√** ）（ **√** ） |
| 消防知识 | 3、员工是否会使用灭火器4、员工是否会使用消火栓 | （ **√** ）（ **√** ） |
| 其他消防隐患 |  | （ ） |
| 备注 | 药店的消防应急灯、安全出口标识有故障不能工作的，报工程科（黄兴中）直接更换。（老药店凡在6月10日前不能进入新装修程序的，只要涉及消防安全隐患，如：电源线零乱、乱拉乱接、未穿管处理的，插座破损、松动、打火现象的，以及消防设备故障不能工作的，必须抓紧在6月15日前整改完毕。） |

店长签名： 自查日期：2018年5月16